# Tehnični podatki

Akumulatorski vijačnik z ragljo |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Nazivna napetost | V= | 18
Število vrtljajev v prostem tekuA) | min–1 | 400
Najv. vrtilni momentA) | Nm | 60
Najv. premer vijačenja | mm | M12
Vpenjalni sistem |  | ∎ 3/8"
TežaB) | kg | 1,3–2,4
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 18V 2.0Ah.

B)

  Merjeno z GBA 18V 1.5Ah in GBA 18V 12Ah.

C)

  omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.