# Käynnistys ja pysäytys

Huomautus: vapauta käynnistyskytkimen (8) lukitus siirtämällä käynnistyssalpaa (9) yläsuuntaan (katso kuva D).

Käynnistä sähkötyökalu käynnistyskytkimellä (8) ja pidä sitä painettuna.

Työvalo (10) syttyy, kun painat käynnistyskytkintä (8) (kevyesti tai pohjaan). Se mahdollistaa työskentelyalueen tehokkaan valaisun.

Sähkötyökalu sammuu, kun vapautat käynnistyskytkimen (8).

Huomautus: kun työ on valmis, lukitse käynnistyskytkin (8) siirtämällä käynnistyssalpaa (9) alasuuntaan (katso kuva D).