# Műszaki adatok

Akkus racsnis csavarhúzó |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Névleges feszültség | V= | 18
Üresjárati fordulatszámA) | perc-1 | 400
Max. forgatónyomatékA) | Nm | 60
Max. csavar-Ø | mm | M12
Szerszámbefogó egység |  | ∎ 3/8"
SúlyB) | kg | 1,3–2,4
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0...+35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | –20...+50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C hőmérsékleten a GBA 18V 2.0Ah akkumulátorral mérve.

B)

  A GBA 18V 1.5Ah és a GBA 18V 12Ah akkumulátorral mérve.

C)

  < 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.