# 技术数据

无绳棘轮螺丝刀 |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
物品代码 |  | ‎3 601 JN8 0..‎
额定电压 | 伏特= | 18
空载转速A) | 转/分钟 | 400
最大扭矩A) | 牛顿米 | 60
最大螺栓直径 | 毫米 | M12
工具夹头 |  | ∎ 3/8英寸
重量B) | 公斤 | 1.3–2.4
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0 至 +35
工作时和存放时允许的环境温度C) | 摄氏度 | –20 至 +50
推荐的充电电池 |  | GBA 18V... ProCORE18V...
推荐的充电器 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  在20−25摄氏度的条件下带充电电池GBA 18V 2.0Ah测得

B)

  使用GBA 18V 1.5Ah和GBA 18V 12Ah进行测量。

C)

  温度<0摄氏度时功率受限

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。