# Accensione/spegnimento

Avvertenza: sbloccare l'interruttore di avvio/arresto (8) spingendo verso l'alto il blocco dell'avviamento (9) in direzione (vedere fig. D).

Per accendere l’elettroutensile, premere l’interruttore di avvio/arresto (8) e mantenerlo premuto.

La luce di lavoro (10) si accenderà quando l’interruttore di accensione/spegnimento (8) verrà premuto, leggermente o completamente, consentendo d’illuminare l’area di lavoro in condizioni di luce sfavorevoli.

Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (8).

Avvertenza: al termine del lavoro, bloccare l'interruttore di avvio/arresto (8) spingendo verso il basso il blocco dell'avviamento (9) in direzione (vedere fig. D).