# Technické údaje

Akumulátorový račňový skrutkovač |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Menovité napätie | V= | 18
Voľnobežné otáčkyA) | ot/min | 400
Max. krútiaci momentA) | Nm | 60
Max. Ø skrutiek | mm | M12
Upnutie nástroja |  | ∎ 3/8"
HmotnosťB) | kg | 1,3–2,4
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | –20 ... +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom GBA 18V 2.0Ah.

B)

  Merané s GBA 18V 1.5Ah a GBA 18V 12Ah.

C)

  obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.