# Vklop/izklop

Opomba: stikalo za vklop/izklop (8) sprostite tako, da zaklep vklopa (9) potisnete navzgor (glejte sliko D).

Za zagon električnega orodja pritisnite na stikalo za vklop/izklop (8) in ga držite pritisnjenega.

Delovna lučka (10) sveti tako pri rahlo kot pri povsem pritisnjenem stikalu za vklop/izklop (8) in omogoča osvetlitev delovnega območja v slabih svetlobnih razmerah.

Za izklop električnega orodja izpustite stikalo za vklop/izklop (8).

Opomba: stikalo za vklop/izklop (8) zaklenete tako, da zaklep vklopa (9) potisnete navzdol (glejte sliko D).