# Tehnički podaci

Akumulatorski nasadni odvrtač |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Nominalni napon | V= | 18
Broj obrtaja u praznom hoduA) | min-1 | 400
Maks. obrtni momenatA) | Nm | 60
Maks. Ø zavrtanja | mm | M12
Prihvat za alat |  | ∎ 3/8"
TežinaB) | kg | 1,3–2,4
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaC) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom GBA 18V 2.0Ah.

B)

  Mereno sa GBA 18V 1.5Ah i GBA 18V 12Ah.

C)

  ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.