# Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Υπόδειξη: Απασφαλίστε τον διακόπτη On/Off (8), σπρώχνοντας το κλείδωμα ενεργοποίησης (9) στην κατεύθυνση προς τα πάνω (βλέπε εικόνα D).

Για τη θέση σε λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου πατήστε τον διακόπτη On/Off (8) και κρατήστε τον πατημένο.

Το φως εργασίας (10) ανάβει με ελαφρά ή εντελώς πατημένο τον διακόπτη ON/OFF (8) και καθιστά δυνατό το φωτισμό της περιοχής εργασίας σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών φωτισμού.

Για την απενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου αφήστε τον διακόπτη On/Off (8) ελεύθερο.

Υπόδειξη: Ασφαλίστε τον διακόπτη On/Off (8) μετά το πέρας της εργασίας, σπρώχνοντας το κλείδωμα ενεργοποίησης (9) στην κατεύθυνση προς τα κάτω (βλέπε εικόνα D).