# Zapnutí a vypnutí

Upozornění: Odblokujte vypínač (8) posunutím aretace proti zapnutí (9) ve směru nahoru (viz obrázek D).

Pro zapnutí elektronářadí stiskněte vypínač (8) a držte ho stisknutý.

Pracovní osvětlení (10) svítí při mírně nebo úplně stisknutém vypínači (8) a umožňuje osvětlení pracovní oblasti při nepříznivých světelných podmínkách.

Pro vypnutí elektronářadí vypínač (8) uvolněte.

Upozornění: Po skončení práce zablokujte vypínač (8) posunutí aretaci proti zapnutí (9) ve směru dolů (viz obrázek D).