# Включване и изключване

Указание: Отключете пусковия прекъсвач (8) като избутате блокажа за включване (9) в посока нагоре (вж. фиг. D).

За включване на електроинструмента натиснете и задръжте пусковия прекъсвач (8).

Работната светлина (10) свети при частично или напълно натиснат пусков прекъсвач (8) и при неблагоприятни светлинни условия подобрява видимостта в зоната на работа.

За да изключите електроинструмента, отпуснете пусковия прекъсвач (8).

Указание: Заключете пусковия прекъсвач (8) след края на работата като избутате блокажа за включване (9) в посока надолу (вж. фиг. D).