# Tekniset tiedot

Akkukäyttöinen räikkäväännin |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Nimellisjännite | V= | 18
TyhjäkäyntikierroslukuA) | min-1 | 400
Suurin vääntömomenttiA) | Nm | 60
Ruuvin enimmäishalkaisija | mm | M12
Käyttötarvikkeen pidin |  | ∎ 3/8"
PainoB) | kg | 1,3–2,4
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | –20...+50
Suositellut akut |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun GBA 18V 2.0Ah kanssa.

B)

  Mitattu laitteilla GBA 18V 1.5Ah ja GBA 18V 12Ah.

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila < 0 °C

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.