# Įjungimas ir išjungimas

Nuoroda: atblokuokite įjungimo-išjungimo jungiklį (8), t. y. stumkite įjungimo blokatorių (9) aukštyn, kryptimi (žr. D pav.).

Norėdami elektrinį įrankį įjungti, paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (8) ir laikykite jį paspaustą.

Darbinė lemputė (10) šviečia, kai šiek tiek arba visiškai nuspaustas įjungimo-išjungimo jungiklis (8), ji apšviečia darbinę sritį, kai ji nepakankamai apšviesta.

Norėdami elektrinį įrankį išjungti, atleiskite įjungimo-išjungimo jungiklį (8).

Nuoroda: užblokuokite įjungimo-išjungimo jungiklį (8), t. y. stumkite įjungimo blokatorių (9) žemyn, kryptimi (žr. D pav.).