# Вмикання/вимикання

Примітка: Розблокуйте перемикач увімкнення/вимкнення (8), пересунувши фіксатор увімкнення (9) вгору (див. мал. D).

Щоб увімкнути електроінструмент, натисніть на вимикач (8) і тримайте його натиснутим.

Підсвітлювальний світлодіод (10) вмикається у разі легкого або повного натиснення на вимикач (8) і дозволяє освітлювати робочу зону у разі недостатнього загального освітлення.

Щоб вимкнути електроінструмент, відпустіть вимикач (8).

Примітка: Після закінчення роботи заблокуйте вимикач (8), натиснувши на фіксатор увімкнення (9) вниз (див. мал. D).