# البيانات الفنية

مفك ربط بسقاطة عامل بمركم |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 JN8 0..‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18
عدد اللفات اللاحمليA) | لفة/دقيقة | 400
عزم الدوران الأقصىA) | نيوتن متر | 60
القطر الأقصى للوالب | مم | M12
حاضن العدة |  | ∎ 3/8 بوصة
الوزنB) | كجم | 1,3–2,4‏
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏
المراكم الموصى بها |  | GBA 18V... ProCORE18V...‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم GBA 18V 2.0Ah

B)

  القياس مع GBA 18V 1.5Ah و GBA 18V 12Ah.

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.