# Caractéristiques techniques

Clé à rochet sans-fil |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Tension nominale | V= | 18
Régime à videA) | tr/min | 400
Couple maxiA) | Nm | 60
Ø de vissage maxi | mm | M12
Porte-outil |  | ∎ 3/8"
PoidsB) | kg | 1,3–2,4
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50
Batteries recommandées |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Chargeurs recommandés |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 18V 2.0Ah.

B)

  Mesuré avec GBA 18V 1.5Ah et GBA 18V 12Ah.

C)

  performances réduites à des températures < 0 °C

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.