# Inn-/utkobling

Merknad: Lås opp av/på-bryteren (8) ved å skyve innkoblingssperren (9) oppover (se bilde D).

For å slå på elektroverktøyet trykker du på av/på-bryteren (8) og holder den inne.

Arbeidslyset (10) lyser når på-/av-bryteren (8) trykkes helt eller delvis inn, og gir mulighet til belysning av arbeidsplassen ved ugunstige lysforhold.

For å slå av elektroverktøyet slipper du av/på-bryteren (8).

Merknad: Lås av/på-bryteren (8) etter arbeidet ved å skyve innkoblingssperren (9) nedover (se bilde D).