# การเปิด-ปิดเครื่อง

คำแนะนำ: ปลดล็อคสวิทช์เปิด-ปิด (8) โดยการเลื่อนตัวล็อคป้องกันการเปิดใช้งาน (9) ในทิศทาง ขึ้นด้านบน (ดูภาพประกอบ D)

สตาร์ทเครื่องมือไฟฟ้าโดยกดสวิทช์เปิด-ปิด (8) และกดค้างไว้

ไฟส่องบริเวณทำงาน (10) จะส่องสว่างเมื่อกดสวิทช์เปิด-ปิด (8) เบาๆ หรือเต็มที่ และช่วยเพิ่มความสว่างในบริเวณทำงานภายใต้สภาพแสงที่ไม่เอื้ออำนวย

ปิดเครื่องมือไฟฟ้าโดยปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิด (8)

คำแนะนำ: ล็อคสวิทช์เปิด-ปิด (8) หลังจากการทำงานสิ้นสุดลงโดยการเลื่อนตัวล็อคป้องกันการเปิดใช้งาน (9) ในทิศทาง ลงด้านล่าง (ดูภาพประกอบ D)