# Data teknis

Obeng ratchet berdaya baterai |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Nomor barang |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Tegangan nominal | V= | 18
Kecepatan idleA) | min-1 | 400
Torsi maks.A) | Nm | 60
Diameter penyekrupan maks. | mm | M12
Dudukan alat kerja |  | ∎ 3/8"
BeratB) | kg | 1,3 – 2,4
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianC) dan saat penyimpanan | °C | –20 ... +50
Baterai yang direkomendasikan |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai GBA 18V 2.0Ah

B)

  Diukur dengan GBA 18V 1.5Ah dan GBA 18V 12Ah.

C)

  daya terbatas pada suhu < 0 °C

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.