# Ställa in rotationsriktningen (se bild B)

- Huvudet på spärrskaftet och omkopplaren för rotationsriktning kan bli heta under drift. Det finns risk för brännskador vid kontakt. Låt spärrskaftet svalna.

Med riktningsomkopplaren (2) kan elverktygets rotationsriktning ändras. Vid nedtryckt strömställare Till/Från (8) kan omkoppling inte ske.

Rotation medurs: För att skruva i skruvar och dra åt muttrar, vrid omkopplaren för rotationsriktning (2) moturs.

Vänstergång: för att lossa och skruva ur skruvar och muttrar, dra omkopplaren för rotationsriktning (2) medurs.