# Τεχνικά στοιχεία

Κατσαβίδι καστάνιας μπαταρίας |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Ονομαστική τάση | V= | 18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | min–1 | 400
Μέγιστη ροπή στρέψηςA) | Nm | 60
Μέγ. διάμετρος βιδών | mm | M12
Υποδοχή εξαρτήματος |  | ∎ 3/8"
ΒάροςB) | kg | 1,3–2,4
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία GBA 18V 2.0Ah.

B)

  Μετρημένη με GBA 18V 1.5Ah και GBA 18V 12Ah.

C)

  περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.