# Tekniske data

Batteridrevet skrutrekker med skralle |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Nominell spenning | V= | 18
TomgangsturtallA) | o/min | 400
Maks. dreiemomentA) | Nm | 60
Maks. skrue-Ø | mm | M12
Verktøyholder |  | ∎ 3/8"
VektB) | kg | 1,3–2,4
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50
Anbefalte batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalte ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 18V 2.0Ah.

B)

  Målt med GBA 18V 1.5Ah og GBA 18V 12Ah.

C)

  begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.