# Қосу/өшіру

Нұсқау: ажыратқышты (8) құлыптан босатыңыз, ол үшін іске қосылудан қорғайтын құлыпты (9) бағытымен жоғары қарай жылжытыңыз (D суретін қараңыз).

Электр құралды қосу үшін қосқышты/өшіргішті (8) басып тұрыңыз.

Жұмыс шамы (10) ажыратқыш (8) кішкене немесе толық басылғанда жанады және жеткіліксіз болған жарық жағдайында жұмыс аймағын жарықтандырады.

Электр құралды өшіру үшін қосқышты/өшіргішті (8) жіберіңіз.

Нұсқау: ажыратқышты (8) жұмыс аяқталғаннан кейін құлыптаңыз, ол үшін іске қосылудан қорғайтын құлыпты (9) бағытымен төмен қарай жылжытыңыз (D суретін қараңыз).