# Teknisk information

Batteridrivet spärrskaft |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Märkspänning | V= | 18
Obelastat varvtalA) | v/min | 400
Max. vridmomentA) | Nm | 60
Max. skruv-Ø | mm | M12
Verktygsfäste |  | ∎ 3/8"
ViktB) | kg | 1,3–2,4
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekommenderade laddare |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 18V 2.0Ah

B)

  Uppmätt med GBA 18V 1.5Ah och GBA 18V 12Ah.

C)

  begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.