# Dados técnicos

Aparafusadora de roquete sem fio |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Tensão nominal | V= | 18
N.º de rotações em vazioA) | r.p.m. | 400
Binário máx.A) | Nm | 60
Ø máx. do parafuso | mm | M12
Encabadouro da ferramenta |  | ∎ 3/8"
PesoB) | kg | 1,3–2,4
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria GBA 18V 2.0Ah.

B)

  Medido com GBA 18V 1.5Ah e GBA 18V 12Ah.

C)

  potência limitada perante temperaturas < 0 °C

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.