# Вклучување/исклучување

Напомена: отклучете го прекинувачот за вклучување/исклучување (8) со лизгање на блокадата при вклучување нагоре (9) во насока на (види слика D).

За ставање во употреба на електричниот алат притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (8) и држете го притиснат.

Работното светло (10) свети при малку или целосно притиснат прекинувач за вклучување/исклучување (8) и овозможува осветлување на работното поле при услови на слаба осветленост.

За да го исклучите електричниот алат, отпуштете го прекинувачот за вклучување/исклучување (8).

Напомена: заклучете го прекинувачот за вклучување/исклучување (8) откако ќе завршите со работа, со лизгање на блокадата при вклучување надолу (9) во насока на (види слика D).