# مشخصات فنی

پیچ گوشتی جغجغه ای شارژی |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 JN8 0..‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 18
سرعت در حالت آزادA) | min-1 | 400
حداکثر گشتاورA) | Nm | 60
حداکثر قطر پیچ ها | mm | M12
ابزارگیر |  | ∎ ‎3/8"‎
وزنB) | kg | ‎1,3–2,4‎
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 ... +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارC) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20 ... +50‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | ‎‎‎‎‎‎GBA 18V... ProCORE18V...‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
شارژرهای توصیه شده |  | ‎‎‎‎‎‎GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ GBA 18V 2.0Ah.

B)

  اندازه گیری شده با GBA 18V 1.5Ah و
  GBA 18V 12Ah.

C)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.