# Uključivanje/isključivanje

Napomena: Deblokirajte prekidač za uključivanje/isključivanje (8) tako da blokadu uključivanja (9) gurnete u smjeru prema gore (vidjeti sliku D).

Za puštanje električnog alata u rad pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (8) i držite ga pritisnutog.

Radno svjetlo (10) svijetli kada se prekidač za uključivanje/isključivanje (8) pritisne lagano ili do kraja i omogućava osvjetljenje područja rada u slučaju nepovoljnih uvjeta rasvjete.

Za isključivanje električnog alata otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje (8).

Napomena: Blokirajte prekidač za uključivanje/isključivanje (8) po završetku rada tako da blokadu uključivanja (9) gurnete u smjeru prema dolje (vidjeti sliku D).