# Bật Mở và Tắt

Lưu ý: Mở khóa công tắc bật/tắt (8), bằng cách đẩy khóa chống bật (9) theo hướng lên trên (xem hình D).

Để vận hành thử dụng cụ điện hãy nhấn công tắc Tắt/Mở (8) và nhấn giữ.

Đèn làm việc (10) bật sáng khi công tắc tắt/mở được nhấn nhẹ hoặc nhấn hết cỡ (8) và cho phép chiếu sáng khu vực làm việc ở các điều kiện chiếu sáng kém.

Để tắt máy, nhả công tắc Tắt/Mở (8) ra.

Lưu ý: Khóa công tắc bật/tắt (8), sau khi kết thúc công việc, bằng cách đẩy khóa chống bật (9) theo hướng xuống dưới (xem hình D).