# Технички податоци

Батериски одвртувач со крцкалка |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Номинален напон | V= | 18
Број на вртежи во празен одA) | min-1 | 400
Макс. вртежен моментA) | Nm | 60
Макс. завртување-Ø | mm | M12
Прифат на алатот |  | ∎ 3/8"
ТежинаB) | kg | 1,3–2,4
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35
Дозволена околна температура при работењеC) и при складирање | °C | –20 ... +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Препорачани полначи |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија GBA 18V 2.0Ah.

B)

  Мерено со GBA 18V 1.5Ah и GBA 18V 12Ah.

C)

  ограничена моќност на температури < 0 °C

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.