# Datos técnicos

Destornillador de carraca accionado por acumulador |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Tensión nominal | V= | 18
Velocidad de giro en vacíoA) | min-1 | 400
Máx. par de giroA) | Nm | 60
Ø máx. de tornillos | mm | M12
Portaherramientas |  | ∎ 3/8"
PesoB) | kg | 1,3–2,4
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50
Acumuladores recomendados |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador GBA 18V 2.0Ah.

B)

  Medido con GBA 18V 1.5Ah y GBA 18V 12Ah.

C)

  potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.