# Dane techniczne

Akumulatorowy klucz grzechotkowy |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Napięcie znamionowe | V= | 18
Prędkość obrotowa bez obciążeniaA) | min–1 | 400
Maks. moment obrotowyA) | Nm | 60
Maks. Ø wkrętów | mm | M12
Uchwyt narzędziowy |  | ∎ 3/8"
WagaB) | kg | 1,3–2,4
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Zalecane ładowarki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem GBA 18V 2.0Ah.

B)

  Pomiar przy zastosowaniu GBA 18V 1.5Ah i GBA 18V 12Ah.

C)

  ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 0 °C

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.