# In- och urkoppling

Anmärkning: Lås upp på-/av-strömbrytaren (8), genom att skjuta tillkopplingsspärren (9) uppåt (se bild D).

Tryck för start av elverktyget ned strömställaren Till/Från (8) och håll den nedtryckt.

Arbetsljuset (10) lyser vid lätt eller helt intryckt på-/av-strömbrytare (8) och gör det möjligt att belysa arbetsområdet vid ogynnsamma ljusförhållanden.

För att stänga av elverktyget släpper du till-/frånbrytaren (8).

Anmärkning: När arbetet är klart låser du på-/av-strömbrytaren (8), genom att skjuta tillkopplingsspärren (9) nedåt (se bild D).