# Włączanie/wyłączanie

Wskazówka: Aby odblokować włącznik/wyłącznik (8), należy przesunąć blokadę włącznika (9) w kierunku do góry (zob. rys. D).

Aby włączyć elektronarzędzia, należy nacisnąć włącznik/wyłącznik (8) i przytrzymać w tej pozycji.

Oświetlenie robocze (10) świeci się przy lekko lub całkowicie naciśniętym włączniku/wyłączniku (8), zapewniając lepszą widoczność miejsca pracy przy niekorzystnych warunkach oświetleniowych.

Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy zwolnić włącznik/wyłącznik (8).

Wskazówka: Aby zablokować włącznik/wyłącznik (8) po zakończeniu pracy, należy przesunąć blokadę włącznika (9) w kierunku do dołu (zob. rys. D).