# Tekniske data

Batteridrevet skraldeskruetrækker |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Nominel spænding | V= | 18
OmdrejningstalA) | o/min | 400
Maks. drejningsmomentA) | Nm | 60
Maks. skrue-Ø | mm | M12
Værktøjsholder |  | ∎ 3/8"
VægtB) | kg | 1,3-2,4
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalede ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 2.0Ah.

B)

  Målt med GBA 18V 1.5Ah og GBA 18V 12Ah.

C)

  begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.