# Tehnički podaci

Akumulatorski račvasti izvijač |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Nazivni napon | V= | 18
Broj okretaja u praznom hoduA) | min–1 | 400
Maks. zakretni momentA) | Nm | 60
Maks. promjer vijaka | mm | M12
Prihvat alata |  | ∎ 3/8"
TežinaB) | kg | 1,3–2,4
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom GBA 18V 2.0Ah.

B)

  Izmjereno s GBA 18V 1.5Ah i GBA 18V 12Ah.

C)

  ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.