# Açma/kapama

Not: Açma/kapama düğmesinin (8) kilidini açın, bu sırada açılma kilidini (9) ilgili yönünde yukarı doğru itin (bkz. resim D).

Elektrikli el aletini çalıştırmak için açma/kapama şalterine (8) basın ve şalteri basılı tutun.

Projektör (10), açma/kapatma şalteri (8) hafifçe veya tam olarak basılı olduğunda yanar ve elverişsiz aydınlatma koşullarında çalışma alanını aydınlatır.

Elektrikli el aletini kapatmak, için açma/kapama şalterini (8) bırakın.

Not: Çalışma tamamlandıktan sonra açma/kapama düğmesini (8) kilitleyin, bu sırada açılma kilidini (9) ilgili yönünde aşağı doğru itin (bkz. resim D).