# Date tehnice

Şurubelniţă cu clichet cu acumulator |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Cod de identificare |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Tensiune nominală | V= | 18
Turaţie în golA) | rot/min | 400
Cuplu maxim de strângereA) | Nm | 60
Diametru maxim de înşurubare | mm | M12
Sistem de prindere a accesoriilor |  | ∎ 3/8"
GreutateB) | kg | 1,3–2,4
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul GBA 18V 2.0Ah.

B)

  Măsurat cu GBA 18V 1.5Ah şi GBA 18V 12Ah.

C)

  performanţe limitate la temperaturi < 0 °C

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.