# Техникалық деректер

Тарсылдағы бар аккумуляторлық бұрауыш |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Номиналды кернеу | В= | 18
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA) | мин-1 | 400
Макс. айналу моментіA) | Нм | 60
Макс. бұранда диаметрі | мм | M12
Құрал бекіткіші |  | ∎ 3/8 дюйм
СалмағыB) | кг | 1,3–2,4
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C температурасында GBA 18V 2.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  GBA 18V 1.5Ah және GBA 18V 12Ah арқылы өлшенеді.

C)

  температура < 0 °C болғанда жұмыс күші шектелген көлемде болады

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.