# Pornire/Oprire

Observaţie: Deblochează butonul de pornire/oprire (8), pentru a împinge în sus piedica de pornire (9), în direcţia (consultă imaginea D).

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, apăsaţi şi menţineţi apăsat comutatorul de pornire/oprire (8).

Lampa de lucru (10) se aprinde atunci când comutatorul de pornire/oprire este apăsat uşor sau complet (8) şi permite iluminarea zonei de lucru în condiţii de luminozitate nefavorabilă.

Pentru oprirea sculei electrice, eliberaţi comutatorul de pornire/oprire (8).

Observaţie: După încheierea lucrului, blochează buton de pornire/oprire (8), pentru a împinge în jos piedica de pornire (9), în direcţia (consultă imaginea D).