# نحوه روشن و خاموش کردن

نکته: برای باز کردن قفل کلید روشن/خاموش (8)، قفل ایمنی کلید روشن/خاموش (9) را در جهت به سمت بالا برانید (رجوع کنید به تصویر D).

برای راه‌اندازی ابزار برقی، کلید قطع و وصل (8) را فشار داده و آنرا در حالت فشرده نگهدارید.

چراغ کار (10) هنگام کم فشرده بودن کلید قطع و وصل (8) روشن می‍شود و محیط کار را در صورت عدم وجود شرایط مناسب نور، روشن می کند.

برای خاموش کردن ابزار برقی، کلید قطع و وصل (8) را رها کنید.

نکته: برای قفل کردن کلید روشن/خاموش (8) پس از اتمام کار، قفل ایمنی کلید روشن/خاموش (9) را در جهت به سمت پایین برانید (رجوع کنید به تصویر D).