# Technické údaje

Akumulátorový ráčnový šroubovák |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Jmenovité napětí | V= | 18
Otáčky naprázdnoA) | ot/min | 400
Max. krouticí momentA) | Nm | 60
Max. Ø šroubů | mm | M12
Upínání nástroje |  | ∎ 3/8"
HmotnostB) | kg | 1,3–2,4
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | –20 až +50
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Doporučené nabíječky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem GBA 18V 2.0Ah.

B)

  Měřeno s GBA 18V 1.5Ah a GBA 18V 12Ah.

C)

  Omezený výkon při teplotách < 0 °C

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.