# Tehnilised andmed

Akuga narre-kruvikeeraja |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Nimipinge | V= | 18
Tühikäigu pöörlemissagedusA) | min−1 | 400
Max pöördemomentA) | Nm | 60
Poltide max Ø | mm | M12
Tööriistakinnitus |  | ∎ 3/8"
KaalB) | kg | 1,3–2,4
Soovitatav ümbruskonna temperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35
Lubatud ümbruskonna temperatuur käitamiselC) ja ladustamisel | °C | −20 ... +50
Soovitatavad akud |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Soovitatavad laadimisseadmed |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga GBA 18V 2.0Ah.

B)

  Mõõdetud seadmega GBA 18V 1.5Ah ja GBA 18V 12Ah.

C)

  piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 °C

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.