# Teknik veriler

Akülü cırcır tornavida |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Nominal gerilim | V= | 18
Boştaki devir sayısıA) | dev/dak | 400
Maks. torkA) | Nm | 60
Maks. vidalama çapı | mm | M12
Uç girişi |  | ∎ 3/8"
AğırlıkB) | kg | 1,3–2,4
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Önerilen şarj cihazları |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C'de akü GBA 18V 2.0Ah ile ölçülmüştür.

B)

  GBA 18V 1.5Ah ve GBA 18V 12Ah ile ölçülmüştür.

C)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.