# Tehniskie dati

Akumulatora sprūdrata skrūvgriezis |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Nominālais spriegums | V= | 18
Apgriezienu skaits brīvgaitāA) | min-1 | 400
Maks. griezes momentsA) | Nm | 60
Maks. skrūves Ø | mm | M12
Darbinstrumenta stiprinājums |  | ∎ 3/8"
SvarsB) | kg | 1,3–2,4
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbības C) un glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru GBA 18V 2.0Ah.

B)

  Mērīts ar GBA 18V 1.5Ah un GBA 18V 12Ah.

C)

  ierobežota jauda pie temperatūras vērtībām < 0 °C

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.