# Podešavanje smera obrtanja (videti sliku B)

- Glava nasadnog odvrtača i preklopni prekidač za smer obrtanja se tokom rada mogu zagrejati. Prilikom kontakta postoji opasnost od opekotina. Sačekajte da se nasadni odvrtač ohladi.

Pomoću preklopnog prekidača smera okretanja (2) možete menjati smer okretanja električnog alata. Kod pritisnutog prekidača za uključivanje/isključi‌vanje (8) ovo nije moguće.

Desni smer: Za uvrtanje zavrtanja i zavrtanje navrtki okrenite preklopni prekidač za smer obrtanja (2) suprotno od smera kretanja kazaljke na satu.

Levi smer: Za otpuštanje odn. odvrtanje zavrtanja i navrtki okrenite preklopni prekidač za smer obrtanja (2) u smeru kretanja kazaljki na satu.