# Sélection du sens de rotation (voir figure B)

- La tête de la clé à rochet et l’inverseur de sens de rotation peuvent s’échauffer fortement pendant l’utilisation. Il y a risque de brûlure en cas de contact. Laissez refroidir la clé à rochet.

Le sélecteur de sens de rotation (2) permet d’inverser le sens de rotation de l’outil électroportatif. Cela n’est toutefois pas possible lorsqu’on appuie sur l’interrupteur Marche/Arrêt (8).

Rotation droite : Pour visser des vis et serrer des écrous, tournez le sélecteur de sens de rotation (2) dans le sens antihoraire.

Rotation gauche : Pour desserrer ou dévisser des vis et des écrous, tournez le sélecteur de sens de rotation (2) dans le sens horaire.