# Ieslēgšana un izslēgšana

Norāde: atbloķējiet ieslēdzēju/izslēdzēju (8), pabīdot ieslēdzēja bloķēšanas taustiņu (9) uz augšu (skatīt attēlu D).

Lai ieslēgtu elektroinstrumentu, nospiediet ieslēdzēju (8) un turiet to nospiestu.

LED gaismas avots (10) iedegas, daļēji vai pilnīgi nospiežot ieslēdzēju (8), un apgaismo apstrādes vietu nepietiekoša apgaismojuma apstākļos.

Lai izslēgtu elektroinstrumentu, atlaidiet ieslēdzēju (8).

Norāde: nobloķējiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (8) pēc darba beigām, pabīdot ieslēdzēja bloķēšanas taustiņu (9) uz leju (skatīt attēlu D).