# Включение/выключение

Указание: Разблокируйте выключатель (8), сдвинув блокировку выключателя (9) в направлении вверх (см. рис. D).

Для включения электроинструмента нажмите на выключатель (8) и удерживайте его нажатым.

Подсветка (10) загорается при легком или полном нажатии на выключатель (8) и позволяет освещать рабочую зону при недостаточном общем освещении.

Для выключения электроинструмента отпустите выключатель (8).

Указание: Заблокируйте выключатель (8), сдвинув блокировку выключателя (9) в направлении вниз (см. рис. D).