# Технічні характеристики

Акумуляторна викрутка з храповиком |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Номінальна напруга | V= | 18
Частота обертання холостого ходуA) | об/хв | 400
Maкс. обертальний моментA) | Нм | 60
Макс. Ø гвинтів/шурупів | мм | M12
Патрон |  | ∎ 3/8"
ВагаB) | кг | 1,3–2,4
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором GBA 18V 2.0Ah.

B)

  Виміряно з GBA 18V 1.5Ah і GBA 18V 12Ah.

C)

  обмежена потужність за температури < 0 °C

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.